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Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare teren de mini-fotbal în comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița”:
· Decopertare strat vegetal 10 cm;
· Pernă de balast compactat 10 cm;
· 40 buc stâlpi din țeavă de 100x100x3 la 7m;
· 39 buc stâlpi intermediari din țeavă 30x30x2 la 2m;
· 2 cordoane perimetrale din țeavă 30x30x2;
· Placă de beton B200 de 10 cm, armată cu plasă sudată 4x100x100;
· Plasă zincată de 2,8 până la 2m;
· Plasă textilă de protecție de la 2m la 6m;
· Plasă textilă cu protecție tip capac;
· Poartă de acces în terenul de sport;
· Gazon sintetic 50mm montat conform standard;
· Marcaje de culoare albă;
· Proiectoare LED fotovoltaice de 300W – 16 buc;
· Porți de mini-fotbal cu plasele aferente.

